Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  drogi gminnej G-10 Wymyśle Polskie -  Alfonsów  - Bończa,  gm. Słubice,  ETAP I ODC. 
ŁAZISKA - ALFONSÓW o dług. 870,46m

Usługi Projektowe SC inż. F.Rytwiński
Data utworzenia: 2013-12-31

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 1. Przebudowa przepustu przy DW
[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg 
podrzędnych]

km

       0.8700

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
(CPV 45100000-8)

1

SEKOCENBU
D_BCD107 
D01.01.01.01
1

od DW575: 0,87

       0.8700

m

      10.0000

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o 
średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

2

BCD 
D-01.03.02-2
2

szt 1: 10

      10.0000

m

      10.0000

Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych, która składa się z ławy 
fundamentowej z betonu, rur PVC fi 60 cm, kl. obc. A

3

BCD 
D-03.01.01-2
2

10

      10.0000

m3

       1.2470

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla 
przepustów fi 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, 
zbrojenia i izolacji ścian lepikiem

4

BCD 
D-03.01.01-4
1

wylot prosty: (1,7*0,2*2,0)*2-3,14*0,3*0,3*0,2*2

       1.2469

Dział nr 2. Podbudowa

m2

    3384.7020

Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

5

BCD 
D-04.01.01-0
1

na całej długości: 870,46*3,7+40*2,5

    3320.7020

skrzyżowanie z DW575: 8*8*0,5*2

      64.0000

m2

    3384.7000

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV

6

BCD 
D-04.01.02-0
3

3384,7

    3384.7000

m2

    3384.7000

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm

7

BCD 
D-04.04.02-1
2

3384,7

    3384.7000

Dział nr 3. Nawierzchnia

m2

    3220.7020

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

8

BCD 
D-05.03.05-0
2

po długości: 870,46*3,7

    3220.7020

m2

     164.0000

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

9

BCD 
D-05.03.05-0
2

skrzyżowania - łuki: 8*8*0,5*2

      64.0000

poszerzenie do 6,0m -dec. Urz. Marsz: 40*2,5

     100.0000

m2

    3384.7020

Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 
emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)

10

BCD 
D-04.03.02-0
2

3384,702

    3384.7020

m2

    3210.6100

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej 
grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm

11

BCD 
D-05.03.05-0
5

- 1 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

3. Nawierzchnia

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

po długości: 870,46*3,5

    3046.6100

skrzyżowania  łuki: 8*8*0,5*2

      64.0000

poszerzenie do 6,0m: 40*2,5

     100.0000

Dział nr 4. Pobocza, oznakowanie

m2

     870.4600

Wykonanie, uzupełnienie,  poboczy z kruszywa łamanego - 
tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

12

BCD 
D-04.04.02-1
1

870,46*0,5*2

     870.4600

szt.

       5.0000

Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków 
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem 
warstwami

13

BCD 
D-07.02.01-0
2

5

       5.0000

szt.

       5.0000

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia 
odblaskowa III generacji

14

BCD 
D-07.02.11-0
4

A-7: 1

       1.0000

A-6b,c: 1+1

       2.0000

A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1

       2.0000

szt.

       2.0000

Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B 
(okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa III generacji

15

BCD 
D-07.02.11-1
2

B-33(50): 1

       1.0000

B-18(10t): 1

       1.0000

- 2 -