Author: Rytfiński
Last saved by: 12345
Company: Rondo

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gm. Jamno - Potok  z naw. żwir. na bitum szer. 3,5m L=2,9 km

Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński
09-410 Płock  ul. Andersa 42   tel. 024-2668764, 0601868778
Data utworzenia: 2010-01-10

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 1. Roboty pomiarowe

Jednostka: km

2,9000

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza

1. KNNR 1  0111-0100

od istn. naw. bitum. do granicy gmin:  2,9

Dział nr 2. Roboty przygotowawcze, 

Jednostka: m2

13050,0000

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu 
równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

2. KNNR 6  0103-0300

droga gminna:  2900*4,5

Jednostka: m2

5655,0000

Podbudowy z kruszywa łamanego, mieszanka optymalna,  grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

3. KNNR 6  0113-0500

szerokość 3,9; 50% powierzchni:  2900*3,9*0,5

Dział nr 5. Przepust

Jednostka: 100 m3

0,1152

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, wykop pod przepust,  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki0,15m3 w gruncie kat. III; transport samochodami 
do 5t

4. KNNR 1  0202-0200

przepusty 3szt 6m:  3*6,0*0,8*0,8

Jednostka: m

19,0000

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej
(CPV 45100000-8)

5. BCD105 D06.02.01.012

0+315:  (6)
0+354:  (7)
1+011:  (6)

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 1 ścianka

6,0000

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ścianki czołowe prefabryk. dla rur WIPRO # 50 cm

6. KNNR 6  0605-0400

prefabryk.:  6

- 2 -